www.sidkorea.co.kr                                                      (주)에스아이디어코스틱

음향베플(Symphony. SID) 특기 시방서

[Symphony.SID]

1. 일반사항

1) 관련도서 : 도면과 기타 계약도서의 내용을 포함하고 총칙의 해당 규정사항이 이절에                  적용된다.

2) 적용범위 : 본 시방서는 건물의 벽체 또는 천정부위의 시공에 적용하고, 설계도면이                   지정하는 흡음판넬(Symphony. SID)를 적용한다.

3) 제출문

공정계획, 납품 및 자재승인에 관한 성적서를 시공계획서와 함께 해당 규정에 따라         제출한다.

① 자재현장 반입계획서

② 시공상태 예측계획서

③ 품질관리 계획서(납품, 시공순서, 방법, 자재관리, 작업환경, 보양 및 보수,                 품질보증기간, 선정/관리)

④ 품질인증서(Q마크인증서), 벽체용 흡음률 NRC 0.80 천정용 흡음률 0.89 이상의           흡음률 시험성적서

4) 납품 확인서

공급자는 흡음판넬의 시험성적서등 기타 필요서류를 제출하여 발주처의 승인을 득한 후     납품 및 시공을 착수 하여야 한다.

5) 시공 상세도면

별도로 감독관이 필요하다고 인정되는 부위의 상세도를 제출한다.

6) 보관 및 취급

① 재료는 눈, 비 직사광선이 닿지 않는 곳에서 보관하며 통풍이  잘 되는 장소이어야         한다.

② 재료의 운반 및 취급시 파손되지 않도록 하고, 손상된 재료는 즉지 장외로 반출            하여야 한다.

③ 재품을 비틀거나 전면에 강한 충격이나 하중을 줄 경우 전면에 직물이  손상 될 수         있으므로 주의한다.

7) 하자보증

제조업체와 시공자가 협의하여 당해 공사의 기재된 보증기간 내에 성능이 유지되지         않거나  시공된 결과가 시방서 및 도면상의 요구조건과 상이 할 때는 기 시공된 결과를     도급자의 책임하에 무상으로 재시공 또는 보수안건을 검토 날인한 확인서를 첨부하여       감독원에게 제출한다. 보증기간은 준공 후 1년으로 한다. (본 절에 서술된 보증내용이 계약서상의 보증 및 보상책임을 유효화 하지 않는다.)

본사/공장 : 경기도 화성시 향남읍 제약단지로 13-3       Tel) 031-681-2151 Fax) 031-681-2152

8) 유지 및 보수

표면의 손상부위는 적합한 방법으로 처음 마감과 동일하게 보수 및 처리한다.

9) 재품의 규격 (SID.Sense)

Size     : Min 600*600 Max 1000*2000

Tickness : 50mm

Weight   : Wall /  6.0Kg/m2   Ceiling / 4.3Kg/m2

2. 제 품

1) 일반사항

① 제품명 : 흡음판넬(Symphony. SID)

② 원산지 : 대한민국

③ 제조사 : (주)에스아이디어코스틱

④ 구조재 : Aluminum Frame, Poiyester Fiber, MDF Panel(벽체용)

Ceiling Wire Hook                                                   Wire Type

Body Wire Clip M5X10

High Strength Wire

Aluminum Space Frame                                         Magnet Type

Poiyester Fiber

Water Proof Fabric

2) 제 법

심포니 패널은 압축알루미늄 프레임에 표면을 산화피막 처리 되어있어 내구성이 우수       합니다.   접합치수는 50X60mm 접합되고 사면모서리에는 연귀장금 장치 또는 알곤용접    으로 프레임이 통합되어 직사각형, 정사각형 형태를 유지합니다.

프레임 전면에는 발수, 방염원단이 덮여있어 화재와 습기에 강합니다. 프레임 내부의 층    진재는 폴리에스터(섬유)로 구성되어 있습니다.

폴리에스터 두께는 35mm로 구성되며, 전면의 원단과 약 5~10mm의 공기층을 구성하여    저음력에서도 높은 흡음 성능을 발휘합니다.

프레임 뒷면은 목재 타공판을 사용하여 내부의 흡음층 체적을 더 극대화 시켜 일반흡음재    보다 높은 흡음성능을 갖도록 설계 되어 있습니다.

3. 시 공

1) 현장작업

① 설치할 천장 면에 Symphony 판넬의 Body Fix Wire Hook 위치를 확인하고 석고        보드면에는 동공앙커 또는 토우앙카를 설치한다.

■ 동공앙카 설치방법

석고보드 12mm 이하                       석고보드 18mm이하

1)                              2)                         3)

석고보드를 관통한다.          날개를 접어 밀어 넣는다.        천천히 피스를 고정한다.

■ 토우앙카 설치방법

1)                      2)

드릴 5~6mm 관통한다.   끝까지 밀어 넣는다.

3)                      4)

천천히 피스를 고정한다.    완전히 고정한다.

② 토우앙카나 동공앙카의 피스를 고정하기 전에 Ceiling Fix Wire Hook의 상부를 피        스에 넣어서 고정한다.

석고보드면 설치            상부               Symphony Panel

③ Ceiling Fix Wire Hook 의 끝부분을 살짝 눌려서 Symphony 판넬의 와이어와 체결        한다.

④ Symphony 판넬의 설치는 2명이 1조로 설치한다. 판넬은 항상 좌측과 우측을 동시        에 잡고 들어 올린다.

⑤ 2명이 1조로 한명은 Symphony 판넬을 잡고 나머지 한명은 Body Wire를 Ceiling          Wire Hook에 고정한다.

⑥ 설치를 완료한 다음 Symphony 판넬의 수평을 조절한다. 이때 와이어의 조정은            Body Wire와 Ceiling Wire 둘 다 조절이 가능하다.

4. 일반관리

1) 모든 시공자재 및  악세사리는 시방서와 도면에 표시된 모든 부분을 커버 할 수 있는        장비로 구성된다. Symphony 판넬의 시공은 승인받은 도급자에 의해서 설치되어야         한다. 흡음 판넬 시공자는 모든 인력과 자재 그리고 시방서와 도면에 표시된 모든 부분        을 커버 할 수 있는 장비를 제공한다.

2) 운송 및 저장

이 제품은 건조한 공간에 저장해야 한다. 바닥이나 벽에 직접 닿지 않게 놓아야 한         다. 흡음판넬 PACKAGES는 흙 혹은 파손(저장이나 공사 중)으로부터 보호해야 한다.

제일 밑에 있는 PANEL은 습기를 막을 수 있는 재질로 보호해야 하며, 습기로 부터         보호될 수 있는 환경이 되어야 한다.

3) 환경요구사항

① 건물 외부의 통풍이 차단되어 먼지 및 습기의 유입을 방지하여야 한다.

② 천장속의 배관작업 등이 완료되고 배관 누수시험이 끝난 후 작업에 임하도록 한다.

③ 시공시 실내온도는 30℃이하, 상대습도는 50%이하를 유지한다.

④ 시공 후 습기에 의한 변형을 방지하기 위해 정기적인 환기를 실시한다.